**KALKULACJA WARTOŚĆI ELEMENTÓW (tekst jednolity) załącznik nr 1a**

**„Dostawa mebli, dywanów i wyposażenia dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie ”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| **I. Meble i dywany** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Krzesło z oparciem dla dzieci grupy II**Krzesło z profilowanym siedziskiem i z oparciem, wykonane ze sklejki lakierowanej bukowej gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury stalowej okrągłej o śr.18 mm. Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu. Stopki z tworzywa chronią podłogę przez zarysowaniem.Wysokość siedziska od podłogi: 21 cm, odległość siedziska do spodu oparcia: 14 cm (rozmiar 0)Kolor siedziska i oparcia– jasny buk, kolor nóżek –zielony RAL 6018.Wymagania :- bezpieczeństwo i ergonomia, wymiary funkcjonalne zgodnie z odpowiednimi normami - Krzesło przedszkolne Karolek 3 - żółty | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | **Krzesło z oparciem dla dzieci z grupy III**Krzesło z profilowanym siedziskiem i z oparciem, wykonane ze sklejki lakierowanej bukowej gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr.18 mm. Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu. Stopki z tworzywa chroniące podłogę przez zarysowaniem.Wysokość siedziska od podłogi: 26 cm, odległość siedziska do spodu oparcia: 15 cm (rozmiar 1)Kolor siedziska i oparcia – jasny buk, kolor nóżek - czerwony RAL 2009Krzesło przedszkolne Karolek 3 - żółtyWymagania :- bezpieczeństwo i ergonomia, wymiary funkcjonalne zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | **Krzesło z oparciem dla dzieci z grupy III**Krzesło z profilowanym siedziskiem i z oparciem, wykonane ze sklejki lakierowanej bukowej gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr.18 mm. Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu. Stopki z tworzywa chroniące podłogę przez zarysowaniem.Wysokość siedziska od podłogi: 30 cm, odległość siedziska do spodu oparcia: 16 cm (rozmiar 2)Kolor siedziska i oparcia – jasny buk, kolor nóżek - niebieski RAL 5014.Krzesło przedszkolne Karolek 3 - żółtyWymagania :- bezpieczeństwo i ergonomia, wymiary funkcjonalne zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | **Krzesła biurowe**Krzesło tapicerowane tkaniną obiciową impregnowaną, odporną na plamy i zabrudzenia, łatwą w czyszczeniu. Odporność tapicerki na ścieranie : min. 100 000 cykli w skali Martindale´a, gęstość splotu 250 g/m². Wypełnienie pianką o gęstości min. 70 kg/m³. Stelaż metalowy, malowany w kolorze aluminium. Stopki z tworzywa, chroniące podłogę przed zarysowaniem.Kolor tapicerki czarny RAL 9004Wymagania :- trudno zapalność i nie wydzielanie toksycznych produktów rozkładu i spalania zgodnie z odpowiednimi normami .- l_3313cc7f42d199e0cd80d9ba540887f7 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | **Krzesło obrotowe (gabinet dyrektora):****Baza** – podstawa pięcioramienna, stalowa, malowana w kolorze aluminium, o prostych ramionach, opadających pod kątem miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek. **Mechanizm** - typu Synchro – mechanizm synchronicznej regulacji kąta odchylania siedziska /oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego (dźwignia z regulacją sprężystości łatwo dostępna z boku mechanizmu), z funkcją regulacji głębokości siedziska. **Kółka** – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Opcje stopki, kółka miękkie do powierzchni twardych **Podłokietniki** – fotel wyposażony jest w podłokietnik regulowany , w kolorze aluminium, zakończony nakładką z miękkiego poliuretanu . **Siedzisko -** wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Gęstość pianki siedziska: min. 70 kg/m3.Siedzisko regulowane na wysokość tzw. mechanizm saneczkowy**Oparcie -** Sklejka, zalewana w formie w technologii wtryskowej, pianką gęstości min. 70kg/m3, tapicerowana tkaniną, regulowane na wysokość w zakresie 100 mm.Krzesło tapicerowane tkaniną obiciową impregnowaną, odporną na plamy i zabrudzenia, łatwą w czyszczeniu. o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli w skali Martindale’a i gęstosci splotu min. 250 g/m².Kolor tapicerki : granatowy RAL 5014.**Wymiary:** wysokość całkowita: 1015 - 1195 mmwysokość siedziska : 475 - 580 mmszerokość siedziska : 470 mmgłębokość siedziska: 410 - 460 mmgłębokość całkowita: 675 mmwysokość podłokietników: 650 –825 mmWymagania :- trudno zapalność i nie wydzielanie toksycznych produktów rozkładu i spalania zgodnie z odpowiednimi normami.  .**krzesło1.jpg** | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Krzesło biurowe (gabinet dyrektora)**Krzesło z podłokietnikami. Stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze aluminium. Krzesło tapicerowane tkaniną obiciową impregnowaną, odporną na plamy i zabrudzenia, łatwą w czyszczeniu. Odporność tapicerki na ścieranie : min. 100 000 cykli w skali Martindale´a, gęstość splotu 250 g/m². Wypełnienie pianką o gęstości min. 70 kg/m³. Stopki z tworzywa, chroniące podłogę przed zarysowaniem.Kolor tapicerki : granatowy RAL 5014Wymagania :- trudno zapalność i nie wydzielanie toksycznych produktów rozkładu i spalania zgodnie z odpowiednimi normami  **krzesło.jpg** | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | **Stół dla dzieci z grupy II**Wykonany z płyty laminowanej gr. 18-25mm, o strukturze gładkiej, narożniki łagodnie zaokrąglone z obrzeżem z PCV. Do każdego stołu komplet okrągłych nóg metalowych (4 szt.), z regulowaną wysokością. Stężenie stołu wykonane na bazie skrzyni, wszystkie krawędzie stołu zaoblone.wymiary blatu dł.118-120cm,szer. 73-75cm, długość nóg: 40cm.Kolor – blat : jasny buk , obrzeże i nogi: zielony RAL 6018Wymagania :- bezpieczeństwo i ergonomia, wymiary funkcjonalne zgodnie z odpowiednimi normami **C:\Users\Grażyna\Downloads\large_092372_a_12.jpg** | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | **Stół dla dzieci z grupy . III**Wykonany z płyty laminowanej gr. 18-25mm, o strukturze gładkiej, narożniki łagodnie zaokrąglone z obrzeżem z PCV. Do każdego stołu komplet okrągłych nóg metalowych (4 szt.), z regulowaną wysokością. Stężenie stołu wykonane na bazie skrzyni, wszystkie krawędzie stołu zaoblone.wymiary blatu dł.118-120cm,szer. 73-75cm.Kolor – blat : jasny buk , obrzeże i nogi : czerwony RAL 2009Wymagania :- bezpieczeństwo i ergonomia, wymiary funkcjonalne zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | **Stolik w szatni personelu**Blat – płyta laminowana o gr. 20 – 25mmm, o strukturze gładkiej, obrzeże PCV. Podstawa: nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor aluminium.Kolor - olchaWymiary stołu: 80cmx 60cm, wysokość 74cm ,z możliwością regulacjiWymagania:atest higieniczności E1 trudno zapalność dla płyty zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | **Stolik do karmienia**Blat wykonany z płyty laminowanej gr 20-25mm w kolorze jasnego buku z obrzeżami z PCV w kolorze żółtym. Stelaż drewniany z prowadnicami na których zamontowane są 3 wysuwane krzesełka ze sklejki w kolorze jasnego buku. Stężenie stołu wykonane na bazie skrzyni, wszystkie krawędzie stołu zaoblone. wym. 101 x 71 x 74,5 cm**Wymiary podane na załączniku nr 6 do niniejszej siwz.**Wymagania:- bezpieczeństwo i ergonomia, wymiary funkcjonalne zgodnie z odpowiednimi normami - atest higieniczności dla płyty –( E1)Large_100596_a_11 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | **Biurko dla dzieci gr. I, II, III**Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18mm z obrzeżem w kolorze brzozy. Pod blatem biurka, po prawej stronie szafka składająca się z jednej szuflady (prowadnice metalowe zapobiegające wypadaniu szuflad)i części dolnej tj. szafki z jedną półką gr. 18 mm, zamykanej drzwiczkami .Kolory frontu biurek: 2szt.- biurka w kolorze żółtym RAL 1021 i 1szt. - biurko w kolorze czerwonym RAL 2009, 1szt.- biurko w kolorze zielonym RAL 6018.Wymiary dł. 110cm, szer. 70cm, wys. 74cmWymagania:- bezpieczeństwo i ergonomia, wymiary funkcjonalne zgodnie z odpowiednimi normami **biurko bajowe.jpg** | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | **Biurko (gabinet dyrektora)**Biurko ergonomiczne w kształcie litery ”L” – lewe o wymiarach 160/100/80/60/73cm. Blat z płyty laminowanej o grubości 20 - 25mm, o strukturze gładkiej. Obrzeże z PCV gr. 1,5 mm. Stelaż metalowy, malowany w kolorze aluminium. Podstawa z profili stalowych owalnych umożliwiająca prowadzenie okablowania pionowego i poziomego, posiadająca stopki z regulacją poziomu. Nogi stężone są belką metalową malowane proszkowo w kolorze aluminium. Kolor biurka – olcha. Osłona dolna biurka o wymiarach 160/40cm z płyty meblowej takiej jak blat.Wymagania :- atest higieniczności dla płyt –( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | **Szafka – kontenerek podbiurkowy z czterema szufladami (gabinet dyrektora)**Korpus, i 4 –ry szuflady szafki (prowadnice metalowe zapobiegające wypadaniu szuflad) wykonane z płyty laminowanej o strukturze gładkiej, gr.20-25mm.Obrzeże PCV. Szafka posiada stopki do poziomowania. Kontenerek wyposażony jest w zamek centralny patentowyKolor: olcha. Wymiary szafki 80/40/73cmWymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | **Szafa dwudrzwiowa (gabinet dyrektora)**Korpus, drzwi szafy wykonane z płyty laminowanej , gładkiej o grubości 20-25mm, obrzeże PCV. W środku 4 półki. Półka z płyty laminowanej 25mm, obrzeże PCV. Szafa zamykana na zamek patentowy. Kolor: olcha. Wymiary szafy : szer. 82cm,gł. 60cm, wys. 198-200cmWymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | **Szafa dwudrzwiowa na segregatory (gabinet dyrektora)**Korpus, drzwi szafy wykonane z płyty laminowanej, gładkiej o grubości 20-25 mm, obrzeże z PCV. W środku 4 półki z płyty laminowanej gr.25mm, obrzeże PCV. Szafa zamykana na zamek patentowy. Kolor: olcha. Wymiary szafy szer. 76cm,gł. 42cm, wys. 172cm.Wymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | **Szafa ubraniowa dwudrzwiowa (gabinet dyrektora)**Korpus, drzwi wykonane z płyty laminowanej, gładkiej o grubości 20-25mm, obrzeże PCV. W środku - u góry 1 półka z płyty laminowanej gr. 20 mm i pałąk na wieszaki. Szafa zamykana drzwiami na zamek patentowy. Kolor: olcha. Wymiary szafy szer. 100cm, gł. 60cm., wys. 198-200cm.Wymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | **Szafa metalowa ubraniowa dwudrzwiowa dla personelu**Szafka BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej malowanej proszkowo, korpus w kolorze białym RAL 9026, drzwi w kolorze niebieskim RAL 5014. Drzwi wyposażone są w wywietrznik. W każdej komorze znajduje się półka, drążek na ubrania oraz po 3 haczyki. W każdej z kolumn jest dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. Szafka zamykana na kluczyk. Szafka przeznaczona dla 2 osób, Wymiary: szer.78-80xgł.47-49xwys.176-180cmWymagania norm:- atest higieniczności –( E1) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 18 | **Szafa metalowa (słupek) ubraniowa dla personelu**Szafa ubraniowa metalowa, zamykana drzwiami na zamek. Korpus -kolor biały RAL 9026, drzwi kolor niebieski RAL 9026. W środku półka drążek na wieszak, podzielona na czystą i brudną odzież. Wymiary szafy: szer. 38-42x gł.47-49x wys.176-180cmWymagania norm:- atest higieniczności –( E1) | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 19 | **Szafa dwudrzwiowa z półkami na pościel,** Szafa ( korpus i drzwi)wykonana z płyty laminowanej gładkiej o grubości 20-25 mm, obrzeża z PCV. Zamykana na zamek patentowy. W środku 5 półek z płyty laminowanej gr. 25 mm, z obrzeżem z PCV. Korpus – kolor : jasna brzoza Drzwi w kolorach:2szt.- zielony RAL 6018, 2szt. – żółty RAL 1021, 2szt. – czerwony RAL2009Wymiary: szer. 100cm, gł. 55, wys.185cm.Wymagania norm:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 20 | **Sofa piankowa**Mebel wykonany z pianki poliuretanowej pokryty trwałą tkaniną PCW łatwą w utrzymaniu czystości, nie zawierającą ftalanów. Wym. 110 x 40 x 45 cm wys. siedziska 25cm.Kolor – 1szt. czerwony RAL 2009, 1szt. niebieski RAL 9026, 1 szt. żółtyRAL 1021Piankowa Kanapa czerwona 25Wymagania - Deklaracja zgodności CE | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 21 | **Szafki szatnia dzieci N**Szafki na ubrania dla dzieci wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8mm, malowanej proszkowo, odporne na uszkodzenia i ścieranie. Moduł o wymiarach: wys. 180cm, gł. 30cm, szer. 90cm ( 3 szafki w podstawie szerokości modułu i 3 szafki stanowiące jego wysokość z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk i gałką do otwierania). W środku każdej szafki haczyk na okrycie wierzchnie i półka oddzielająca odzież od butów. Otwory wentylacyjne w drzwiach szafek.Kolory;4 szt. modułów – kolor żółty RAL 1021, 4 szt . modułów – kolor zielony RAL 6018, 4 szt. modułów – kolor czerwony RAL 2009.Wymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1) | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 22 | **Ławeczka**Ławeczka na stelażu metalowym, bez oparcia, siedzisko z płyty wiórowej pokryte miękką tkaniną ognioodporną. Wymiary: wysokość. 35cm, szerokość 35cm, długość 118cm.Kolor: ciemny brąz RAL 8015.Wymagania:- ergonomia i bezpieczeństwo zgodnie z odpowiednimi normami. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | **Leżak**Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, pokryta tkaniną z siatki (przepuszczającej powietrze).Narożniki konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego, stanowiące nóżki leżaka, posiadają formę zaokrągloną . Konstrukcja umożliwia sztaplowanie leżaków. Dodatkowo każdy leżak wyposażony jest w 4 szt. dodatkowych nóżek umożliwiających ich podwyższenie o 10 cm, w materac z pianki poliuretanowej gr. 7 cm w tkaninie bawełnianej kolorowej, dopasowany do wymiarów leżaka oraz w kołderkę, poduszeczkę i prześcieradło z gumką.Wymiary: dł. 130-135cm, szer. 55-60cm, wys. 20-25cm. Kolor stelaża: niebieski RAL 5014.Wymagania: - ergonomia i bezpieczeństwo zgodnie z odpowiednimi normami.**leżak.jpg** | szt. | 78 |  |  |  |  |
| 24 | **Szafa**Korpus, półki i drzwiczki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, obrzeża z PCV. Szafa dzielona na część zamkniętą i otwartą. Dolna część zamykana na zamek drzwiczkami o wysokości 90cm- wewnątrz niej- 2-wie półki. Górna części otwarta z 2-wiema półkami.Wymiary: szer. 90cm, gł. 44cm, wys.170-175cm.Kolory:Korpusy i półki – jasna brzozaDrzwiczki szafek: 1szt – czerwony RAL 2009, 1 szt. żółty RAL 1021, 1szt. niebieski RAL 5014.Wymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 25 | **Szafa**Korpus, półki i drzwiczki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, obrzeża z PCV. Szafa dzielona na 2-wie części zamknięte i 1-ną (środkową) - otwartą. Dolna część zamykana drzwiczkami o wysokości 90cm, wewnątrz 2-wie półki. Górna części zamknięta drzwiczkami, wewnątrz 1-na półka. Pomiędzy otwarta przestrzeń.Wymiary: szer. 90cm, gł. 44cm, wys.170-175cm.Kolory:Korpus – jasna brzozaDrzwiczki szafki: 1szt – czerwony RAL 2009, 1 szt. żółty RAL 1021, 1szt.1 szt. różowy RAL 3015.Wymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 26 | **Regał otwarty z półkami**Korpus i półki z płyty laminowanej o grubości 18mm, obrzeża z PCV. Regał otwarty z 4-ema półkami.Wymiary: szer. 90cm, gł. 44cm, wys.170-175cm.Kolory:- korpus i półki – jasna brzozaWymagania norm:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 27 | **Szafa dwudrzwiowa**Korpus, drzwiczki i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, obrzeża z PCV. Szafa zamykana w całości drzwiczkami. Wewnątrz szafy 4 półki.Kolory:.Całość w kolorze jasnej brzozy.Wymiary: szer. 90cm, gł. 44cm, wys.170-175cm.Wymagania:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 28 | **Komoda z szufladami**Korpus, szuflady wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, obrzeża z PCV. Komoda zawiera 4-ry szuflady na prowadnicach metalowych, uniemożliwiających wypadanie.Wymiary: szer. 90cm, gł. 44cm, wys. 90cm.Kolory:Korpus: jasna brzozaSzuflady: 1 szt. komoda – zielone RAL 6018, 2 szt. komody – żółte RAL 1021, 3szt. komody – niebieskie RAL 5014.Wymagania:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 29 | **Komoda z podwójnymi drzwiczkami**Korpus i drzwiczki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, obrzeża z PCV. Komoda zawiera 3 półki wewnętrzne z płyty laminowanej gr. 18 mm. Drzwiczki zamykane na zamek patentowyWymiary: szer. 90cm, gł. 44cm, wys. 90cm.Kolory:Korpus: jasna brzozaDrzwiczki: 1 szt. komoda – zielona RAL 6018, 1 szt. komoda – żółta RAL 1021, 2szt. komody – różowe RAL 3015.Wymagania:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 30 | **Łóżeczko z materacem**Wykonane z lakierowanego drewna bukowego z 4-ema bokami szczebelkowymi, regulowana wysokość dna. W komplecie - materac z pianki poliuretanowej gr. 7 cm w tkaninie bawełnianej , dostosowany wymiarem do łóżeczka.Wymiary: dł. 120-125cm, szer. 60-70cm, wys. 75-80cm. Wymagania:- atest higieniczny- bezpieczeństwo i ergonomia , wymiary funkcjonalne ( wg obowiązujących norm)łóżeczko.jpg | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 31 | **Kojec**Typu „łóżeczko turystyczne” na nóżkach. Stelaż metalowy, ściany z tkaniny z siatki z aplikacjami, dno jednolite, usztywnione z materacem. W komplecie materac z pianki poliuretanowej gr. 7 cm w tkaninie bawełnianej, dostosowany do wymiarów dna kojca.Wymiary 100cmx100cm.Kolor: mieszany żółto-zielono-niebieski – jak na rysunku.kojec.jpgWymagania:- deklaracja zgodności CE | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 32 | **Fotelik- bujaczek**Przenośny fotelik-bujaczek, wyposażony w ramię do zwieszenia zabawek. Niemowlę może w nim leżeć w komfortowej pozycji, można je bujać, można ustabilizować w nieruchomej pozycji. Po wyjęciu ramienia z zabawkami można podnieść oparcie i zamienić bujaczek w wygodny fotelik. Siedzisko z tkaniny bawełnianej, podszytej gąbką ( gr. 3 cm)Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo. Przeznaczony na max obciążenie do 18 kg, dla dzieci od 0do 3 lat.Wymagania :Deklaracja zgodności CEbujaczek.jpg | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 33 | **Dywan**Skład:100% polipropylen, włókno odporne na tarcie i ścieranie,duża sprężystość runa nazywana „pamięcią kształtu”( PP-heat-set frise), co zapobiega udeptywaniu się dywanu. Przędza pojedynczaWymiary: 400x300cm. Dywan kolorowy , we wzory z motywami dziecięcymi.Wymagania:- atest higieniczności dla płyt –( E1)- atest na trudno zapalność i nie wydzielanie toksycznych produktów rozkładu i spalania wg obowiązujących norm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 34 | **Komoda z przewijakiem;** Konstrukcja z płyty laminowanej gr. 18 mm , pod płytą znajduje się szafka dwuczęściowa. Jedna część składa się z 4-ech szuflad na prowadnicach metalowych uniemożliwiających wypadanie szuflad, druga - zamykana drzwiczkami z dwiema półkami w środku. Przewijak wyposażony jest w materac z pianki poliuretanowej gr. 10 cm pokryty tkaniną łatwo zmywalną typu cerata, „skaj”, dopasowany do wymiarów blatu przewijaka. Wymiary:. 84 x 80x 90 cmKolor : buk.Wymagania:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami **przewijak.jpg** | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 35 | **Siedzisko**Miękkie siedzisko wypełnione granulatem, dopasowujące się do pozycji ciała pokryte tkaniną PCV bez ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.Wymiary: średnica 90 cm , wysokość 70-75 cm .Kolory : czerwony lub zielony RAL 6018Wymagania Deklaracja zgodności CE | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| **II. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych** |  |  |  |  |  |
| 36 | **Regał na pieluszki skrzyniowy otwarty**-korpus i półki wykonane płyty laminowanej gr.18 mm, obrzeże z PCV, zaokrąglone krawędzie płyty. Wymiary: wys. 120 cm szer. 120cm, gł. 42 cmKolory: bukWymagania:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 37 | **ławeczka gimnastyczna** wykonana w całości z drewna bukowego w kolorze naturalnym, nóżki wyposażone w stopki antypoślizgowedługość 200cm, szerokość 21,5cm, wysokości 20cm Kolor: buk**ławeczka.jpg**Wymagania -bezpieczeństwo i ergonomia zgodnie z odpowiednimi normami | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 38 | **Pojemnik na zużyte pieluszki;** -indywidualnie zawija każdą pieluszkę w wielowarstwową antybakteryjną folię, blokując wydostawanie się zarazków jak i brzydkiego zapachu.-specjalny przepychacz przesuwa zawiniętą pieluszkę w głąb pojemnika-pojemnik przeznaczony na 28 pieluszekKolor : biały RAL 9016pojemnik.jpg | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 39 | **Kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym**pojemność 6L- stal nierdzewna lakierowana - szczelne zamknięcie pokrywy- wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem- solidny uchwyt do przenoszenia kosza- niewidoczne mocowanie worka- nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogiwys. 28 cm, śr. 20.5 cm, pojemność 6lKolor: biały RAL 9016kosz.jpg

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 40 | **Komoda z przewijakiem;** Konstrukcja z płyty laminowanej gr. 18 mm , pod płytą znajduje się szafka dwuczęściowa. Jedna część składa się z 4-ech szuflad na prowadnicach metalowych uniemożliwiających wypadanie szuflad, druga - zamykana drzwiczkami z dwiema półkami w środku. Przewijak wyposażony jest w materac z pianki poliuretanowej gr. 10 cm pokryty tkaniną łatwo zmywalną typu cerata, „skaj”, dopasowany do wymiarów blatu przewijaka. Wymiary:. 84 x 80x 90 cmKolor : buk.Wymagania:- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami **przewijak.jpg** | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | **Szafa zamykana metalowa na środki czystości (dwuskrzydłowe);** Stabilna konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposażona wewnątrz lewego segmentu w 4-ry stałe półki, prawy segment służy do przechowywania szczotek, (np. mopa itp.). Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 2 óch punktach.**szafa gospod.jpg**Wymiary: 180x80x50 cmKolor biały RAL 9016Wymagania:atest higieniczności –( E1) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 42 | **Regał do suszenia nocników;** -Konstrukcja ( 4słupki+4 półki) ze stali nierdzewnej**-** Półki ażurowe**na nocniki.jpg**Wymiary: 61x45,5x180 cmWymagania:atest higieniczności –( E1) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43 | **Stół z basenem dwukomorowym;****-** wykonany ze stali nierdzewnej, spawany- otwór pod baterię pomiędzy komorami fi 33 mm (zaślepiony)Wymiary: szer. 120 cm, wys. 85 cm, głębokość 60cmwys. komory 30 cm**basen.jpg**Wymagania:atest higieniczności –( E1) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 44 | **Regał magazynowy;** - wykonany ze stali nierdzewnej- półki pełne- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2wys. 180 cm, głębokość 50 cm, szerokość 60 cmregał.jpgWymagania:atest higieniczności –( E1) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 45 | **Drabina trzystopniowa ze wstawkami z gumy na stopniach;** * Stopnie drabiny (głębokość 80 mm) posiadają wstawkę z gumy zapobiegającą poślizgnięciu się , zarówno podczas pracy jak i podczas wchodzenia i schodzenia.
* Podłużnice eloksydowane
* Trwałe połączenie stopni z podłużnicą.
* Zawiasy wykonane z aluminium.
* Stopnie oraz podłużnice wykonane z tłoczonych profili aluminiowych.
* Dolne końce drabiny zaopatrzone w antypoślizgowe, wymienne stopki.

Dł. drabiny 79 cmWysokość pracy 2,55 m**Ilość stopni 2x3**drabina.jpg | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | **Wieszak podwójny (ślimak);** Metalowy, malowany proszkowo

|  |  |
| --- | --- |
| Głębokość 5,5 cm |  |
| Średnica 5 cmKolor : biały RAL 9016wieszak.jpg |  |

 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 47 | **Dozownik mydła w płynie;** pojemność zbiornika 800 ml–kolor biały RAL 9016–okienko do kontroli poziomu mydła– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS– zamykany na kluczykwym. 11,5x25x11,5 cm**dozownik.jpg**- | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 48 | **Dozownik płynu dezynfekcyjnego;** - dozowanie płynu dezynfekcyjnego w postaci mgiełki, równomiernie pokrywającej dłonie– pojemność wymiennych wkładów 1000 ml– kolor biały RAL 9016– okienko do kontroli poziomu płynu– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS– zamykany na kluczykwym. 11,5x25x11,5 cm **dozowpł.jpg** | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 49 | **Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe ;** pojemność do 500 szt. ręczników– kolor biały RAL 9016– wykonany z tworzywa ABS– okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku – zamykany na kluczykwym. 29 x41,8x13,8 cm**ręczniki papier.jpg** | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 50 | **Pojemnik na papier toaletowy;** wykonany z tworzywa ABS–kolor biały RAL 9016– okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku – dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm– zamykany na kluczyk**toalet.jpg**  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 51 | **Szczotka metalowa do toalety,** uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki, - kolor biały RAL 9016- do zawieszenia przy ścianieSzer. 10 cm, wys. 38 cm, głębokość 14 cmszczotka.jpg | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 52 | **Lustro kryształowe;** -z fazowanymi brzegami-możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster- grubość lustra 4mm, szerokość fazy 14 mmwym. szer 34 cm wys 37 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 53 | **Lustro kryształowe;** -z fazowanymi brzegami-możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster- grubość lustra 4mm, szerokość fazy 14 mmwym. szer 40 cm wys 50 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 54 | **Wieszak drewniany (brzoza) listwa z 4 gałkami;**  wym. 32x5 cm głębokość 6 cm, gr. deski 1-1,5 cm | szt. | 19 |  |  |  |  |
| 55 | **Szafka z szufladami** Korpus, półki i drzwiczki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, obrzeża z PCV. Szafa dzielona na część zamkniętą i otwartą. Dolna część zamykana na zamek drzwiczkami o wysokości 90cm- wewnątrz niej- 2-wie półki. Górna części otwarta z 1-ną półką.Wymiary: szer.90cm, gł. 44cm, wys.145-150cm.Kolory:Korpusy i półki – bukDrzwiczki szafek: niebieskie RAL 5014.Wymagania :- atest higieniczności dla płyt ( E1)- trudno zapalność dla płyt zgodnie z odpowiednimi normami  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto: |  |

**UWAGA:**

1. **Przywołane w Kalkulacji symbole kolorów RAL są przykładowe, proponowane kolory mogą być zbliżone do określonych przez Zamawiającego.**

…………………… dn. …………………… …………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców