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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

WOŚr-VII.6220.1.20.2026.MR
                                                                
Szczecin, 2026-07-31

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670) zwaną dalej „ustawą ooś”, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwaną dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pani Katarzyna Kalisz oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 
od Przepompowni Ścieków Komunalnych Górny Brzeg do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 
w Szczecinie” planowanego na terenie dz. ew. nr 3/30, 12/1, 5, 3/31 obr. 1052, dz. ew. nr 13/2, 7/4 obr. 1058, dz. ew. nr 4, 9/15, 9/16, 9/17, 9/28, 9/27, 9/5 obr. 1059. Jednocześnie określam warunki realizacji przedsięwzięcia:
1. racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia oraz 
w jego sąsiedztwie.
2. W przypadku wykonywania odwodnień wykopów budowlanych, należy zastosować technologię najmniej inwazyjną, a odwodnienia powinny mieć charakter tymczasowy i krótkotrwały oraz niepowodujący długoterminowych negatywnych skutków dla ilości i jakości zasobów wód podziemnych.
3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas odwodnienia wykopów budowlanych.
4. Prace szczególnie uciążliwe pod względem akustycznym prowadzić jedynie w porze dziennej, ograniczając ich wykonywanie w godzinach wieczornych.
5. Ewentualną wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum, dopuszcza się wycinkę drzew 
w sezonie lęgowym ptaków wyłącznie po kontroli ornitologicznej/przyrodniczej maksymalnie 3 dni przed planowaną wycinką i wykluczeniu aktywnych lęgów w obrębie drzew. 

6. W odniesieniu do drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych zabezpieczyć:

· w obrębie pni – poprzez owinięcie matami słomianymi, a następnie oszalowanie deskami do wysokości pierwszych gałęzi,
· korzenie drzew – poprzez oznaczenie powierzchni wyznaczonej rzutem korony, roboty w strefie korzeniowej powinny być wykonywane ręcznie.

7. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopów drzewa należy obficie podlać, natomiast w przypadku prowadzenia robót 
w okresie jesiennozimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niską temperaturą.
8. Niezbędne wykopy zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt,
 a w przypadku ich uwięzienia, przenieść je poza miejsce realizacji inwestycji.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin  reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Kalisz, jako Podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia, zwany dalej jako „Podmiot”, wystąpił wnioskiem z dnia 14.05.2026 r. 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Przepompowni Ścieków Komunalnych Górny Brzeg do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie” planowanego na terenie dz. ew. nr 3/30, 12/1, 5, 3/31 obr. 1052, dz. ew. nr 13/2, 7/4 obr. 1058, dz. ew. nr 4, 9/15, 9/16, 9/17, 9/28, 9/27, 9/5 obr. 1059.
Do wniosku załączono:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia – dalej „KIP”, opracowaną przez mgr inż. Pawła Budziaka 
(egz. papierowy oraz 4 egz, na płycie CD),
2. kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś - egz. w postaci papierowej oraz egz. w postaci elektronicznej (płyta CD)
3. mapę, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie pkt 1 ustawy ooś - egz. w postaci papierowej,
4. licencję nr MODGIK.BOI.353.1155.2026_3262_CL2.
Mając na uwadze, że inwestycja planowana jest do realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o ustalenia wynikające z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś jest Prezydent Miasta Szczecin, który na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdził, co następuje:
Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy kpa organ pismem z dnia 25.05.2026 r. wezwał Podmiot do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o następujące załączniki:

1. mapę, w postaci elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych 
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz 
z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy ooś, 

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone Pani Katarzynie Kalisz pełnomocnictwo.

W dniu 27.05.2026 r. oraz w dniu 28.05.2026 r. pełnomocnik przedłożył wymagane dokumenty 
w wersji elektronicznej poprzez e-Doręczenie.
Będąc w posiadaniu wniosku kompletnego pod względem formalnym, organ w oparciu o zapisy art. 74 ust 3a ustawy ooś, określił krąg stron postępowania. Na podstawie mapy z zasięgiem oddziaływania inwestycji oraz mapy ewidencyjnej przedsięwzięcia ustalono, że liczba stron postępowania administracyjnego jest większa niż 10, zatem stosownie do treści art. 74 ust. 3 strony były zawiadamiane o czynnościach organu, zgodnie z art. 49 kpa, poprzez ogłoszenie informacji 
w obwieszczeniu publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz udostępnionym na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu. Podmiot zawiadamiano bezpośrednio poprzez doręczanie pism zgodnie z art. 39 kpa. 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Przepompowni Ścieków Komunalnych Górny Brzeg do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie. Projektowany rurociąg będzie stanowił rezerwę dla istniejącego kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej 900 HDPE. Łączna długość projektowanych rurociągów tłocznych sieci kanalizacji sanitarnej będzie wynosić ok. 1300 mb. Zatem planowane przedsięwzięcie odpowiada rodzajowi przedsięwzięć wskazanych w § 3, ust. 1, pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późń. zm.) i zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja zgodna z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 59a ust. 1 pkt 2 ustawy ooś organ w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed przystąpieniem do analizy potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokonuje analizy pod względem zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże ww. przepisu nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć określonych w art. 59a ust. 4. Ponieważ planowane przedsięwzięcie wpisuje się 
w katalog przedsięwzięć wymienionych w art. 59a ust 4 pkt 4 ustawy ooś tzn. jest zaliczane do publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, tutejszy organ nie badał zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie działek, na których planowane jest przedsięwzięcie. 
Następnie organ przystąpił do weryfikacji merytorycznej przedłożonej dokumentacji. Z przedłożonej dokumentacji, a w tym KIP wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Przepompowni Ścieków Komunalnych Górny Brzeg do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie. Inwestycja realizowana będzie
w mieście Szczecin, w ulicach lub fragmentach ulic: Glinianej, Koksowej, Tama Pomorzańska 
i Zapadła na działkach ewidencyjnych nr 3/30, 12/1, 5, 3/31 obr. 1052, dz. ew. nr 13/2, 7/4 obr. 1058, dz. ew. nr 4, 9/15, 9/16, 9/17, 9/28, 9/27, 9/5 obr. 1059. Projektowany rurociąg będzie stanowił rezerwę dla istniejącego kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej 900 HDPE. W przypadku wystąpienia awarii na istniejącym rurociągu, ścieki z przepompowni zostaną przekierowane do nowoprojektowanego rurociągu. W przypadku wystąpienia zwiększonej ilości ścieków będzie mógł być dopuszczony równoległy transport ścieków, równocześnie istniejącym oraz projektowanym rurociągiem. Łączna długość projektowanych rurociągów tłocznych sieci kanalizacji sanitarnej będzie wynosić ok. 1300 m.b.
Etap realizacji

Na etapie realizacji inwestycji konieczne będzie zapotrzebowanie na następujące materiały: rury PE100 SDR17 PN10 900x53,3 mm; rury PE100 RC SDR17 PN10 900x53,3 mm; studnie z kręgów żelbetowych o średnicach od DN1500 do DN2500; beton; pasek, cement, prefabrykaty żelbetowe, surowce oraz paliwa dla sprzęt budowlanego. 

Woda na etapie realizacji przedsięwzięcia pobierana będzie z istniejących hydrantów, zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji lub będzie dowożona za pomocą beczkowozów. Woda będzie wykorzystywana do celów socjalnych oraz do płukania rurociągów. Zapotrzebowanie na wodę wyniesie 0,5 l/s. Zgodnie z KIP woda z płukania rurociągów i przewodów zostanie odprowadzona do kanałów deszczowych lub odbierana będzie wozami asenizacyjnymi. W celu odpowiedniego zagospodarowania powstałych ścieków organ narzucił warunek, iż wody pochodzące z prób szczelności należy odprowadzić na oczyszczalnię ścieków. 
Na etapie realizacji inwestycji zostanie przygotowane zaplecze z zastosowaniem urządzeń sanitarnych bezodpływowych do zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych pracowników. 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się zużycie paliw i energii elektrycznej w ilościach niezbędnych, wynikających z technologii robót. Na czas prowadzenia prac będzie potrzebna energia elektryczna w ilości od 10 do 50 kW. 

Powstające odpady w trakcie realizacji inwestycji, zaliczane do grupy 13, 15 i 16, 17, 20 
wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 poz. 10) będą magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach. Odpady niebezpieczne będą segregowane i magazynowane do czasu ich przekazania uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania. Zostaną w tym celu zastosowane szczelne pojemniki ustawione na terenie utwardzonym lub w miejscach utwardzonych zabezpieczonych przez zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi. Odpady niebezpieczne powstałe w wyniku prac mechanicznych będą na bieżąco przekazywane wykwalifikowanym specjalistycznym firmom. 
Ze względu na charakter prac, biorąc pod uwagę przeanalizowaną dokumentację w celu zminimalizowania ewentualnego oddziaływania na faunę tutejszy organ nałożył warunek, aby wykopy zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia, przenieść je poza miejsce realizacji inwestycji. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego organ nałożył warunki, aby w przypadku wykonywania odwodnień wykopów budowlanych, zastosować technologię najmniej inwazyjną oraz ograniczenie czasu prowadzenia odwodnienia do niezbędnego minimum.

Aby zminimalizować negatywny wpływ inwestycji na środowisko, w tym na glebę i roślinność organ nałożył warunek racjonalnego gospodarowania powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie a także warunki realizacji przedsięwzięcia, w szczególności podczas wykonywania wykopów, mające na celu zabezpieczenie drzew poprzez ochronę systemów korzeniowych oraz zapobieżenie uszkodzenia pni drzew. W celu minimalizacji konieczności wycinki drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem, trasę projektowanej sieci kanalizacyjnej należy prowadzić w taki sposób, aby ewentualna wycinka drzew została ograniczona do niezbędnego minimum. Jednocześnie organ dopuścił wycinkę drzew w sezonie lęgowym ptaków, ale wyłącznie po kontroli ornitologicznej/przyrodniczej maksymalnie 3 dni przed planowaną wycinką i wykluczeniu aktywnych lęgów w obrębie drzew. 

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej nie będą wykorzystywane surowce, materiały, paliwa. 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wymagać energii elektrycznej. Energia elektryczna będzie pobierana z istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez przyłącze Przepompowni Ścieków Komunalnych Górny Brzeg lub Oczyszczalni Ścieków Pomorzany.   

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do środowiska. 

Funkcjonowanie projektowanej sieci kanalizacji tłocznej na etapie eksploatacji nie będzie związane 
z emisja hałasu. 

Podczas etapu eksploatacji nie będą powstawać odpady. 

W toku analizy przedsięwzięcia nie zidentyfikowano oddziaływań na środowisko, które uzasadniałyby określenie warunków dotyczących etapu eksploatacji. Planowane przedsięwzięcie, po zakończeniu robót budowlanych, będzie funkcjonowało zgodnie z jego przeznaczeniem, a jego eksploatacja nie będzie wiązała się z istotnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. W konsekwencji organ odstąpił od określenia warunków dotyczących fazy eksploatacji.
Następnie organ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, w opinii sanitarnej z dnia 12.06.2026 r., znak: ZNS.9022.1.25.2026, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu stanowiska stwierdził, iż na podstawie analizy dokumentacji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi pod warunkiem zastosowania wszystkich zaplanowanych poprzez Inwestora rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie, pismem z dnia 19.06.2026 r., znak: SS.ZZŚ.4130.115.2026.JP, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. W uzasadnieniu stanowiska stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jaki i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne 
i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego 
i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd. Tutejszy organ nie ujął 
w decyzji warunków Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie, w zakresie:

· stosowania maszyn, pojazdów i urządzeń sprawnych technicznie, bez wycieków oleju, płynów samochodowych, paliwa,
· prowadzenia prac budowlanych w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, 
· wyposażenia terenu budowy w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych,
· powstające ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej lub gromadzić 
w przenośnych toaletach (np. toi-toi),
· wody z prób szczelności należy odprowadzić na oczyszczalnię.

ponieważ były one tożsame z rozwiązaniami chroniącymi środowisko gruntowo-wodne, do których stosowania Podmiot się zobligował w KIP. Pozostałe warunki (warunki pkt 1-3) zostały ujęte 
w niniejszej decyzji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w postanowieniu z dnia 22.06.2026 r., znak: WONS.4220.266.2026.MM, wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, po przeanalizowaniu dokumentacji w przedmiotowej sprawie, w których Podmiot przedstawił parametry techniczne i technologiczne planowanego przedsięwzięcia oraz 
w oparciu o nie dokonał wstępnej analizy potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, stwierdził, iż  z uwagi na skalę, usytuowanie oraz oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast określone warunki pozwolą zminimalizować ewentualna negatywne oddziaływanie w szczególności na środowisko przyrodnicze. Tutejszy organ uwzględnił 
w niniejszej decyzji warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie (warunki pkt 4-8), których celem jest zapewnienie ochrony drzew oraz zwierząt występujących na terenie inwestycji i w jej otoczeniu.   
Po przeanalizowaniu przedłożonej w sprawie dokumentacji, odnosząc się do uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, dotyczących analizy rodzaju, cech i skali przedsięwzięcia, jego usytuowania oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, organ, mając na uwadze charakter, skalę przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie stwierdził, że realizacja planowanej inwestycji i jej późniejsze funkcjonowanie nie zagrozi wartościom przyrodniczym sąsiadujących terenów oraz nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie ludzi, a informacje zawarte 
w KIP, w sposób wyczerpujący przedstawiają stan środowiska naturalnego oraz przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko. Wobec powyższego organ uznał, iż nie będzie zasadnym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Swoje stanowisko organ oparł na podstawie następujących ustaleń.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie dz. ew. nr 3/30, 12/1, 5, 3/31 
obr. 1052, dz. ew. nr 13/2, 7/4 obr. 1058, dz. ew. nr 4, 9/15, 9/16, 9/17, 9/28, 9/27, 9/5 obr. 1059 
w ulicach lub fragmentach ulic Gliniana, Koksowa, Tama Pomorzańska, Zapadła. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w dzielnicy Zachód w granicach administracyjnego osiedla Pomorzany miasta Szczecin.
Teren, na którym planuje się sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej jest terenem miejskim, zabudowanym, zagospodarowanym infrastrukturą podziemną i nadziemną taką jak: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kable teletechniczne, energetyczne, oświetleniowe, sieci gazowe, sieci ciepłownicze. 

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej prowadzona będzie w większości w terenach zielonych, drogach gruntowych, pod nasypami kolejowymi, nad liniami kolejowymi oraz miejscowo 
w pasach jezdni dróg powiatowych i gminnych. 
Miejsce przedsięwzięcia znajduje się poza granicami prawnych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13 
z późn. zm.). W związku z realizacją przedsięwzięcie nie nastąpi ingerencja w chronione siedliska przyrodnicze. W przebiegu projektowanej kanalizacji nie występują drzewa będące pomnikami przyrody. Wobec powyższego przedsięwzięcie nie wpłyną na ww. obszary.
Z uwagi na podziemny charakter inwestycji planowane inwestycja nie będzie powodować ingerencji 
w krajobraz ani wpływać na jego walory. Inwestycja polega na wykonaniu podziemnego rurociągu kanalizacji sanitarnej, który zostanie zasypany i teren pozostanie przywrócony do stanu umożliwiającego jego dalsze użytkowanie. W efekcie przedsięwzięcie nie będzie stanowiło trwałego elementu krajobrazu, nie spowoduje powstawania nowych dominat przestrzennych ani nie wpłynie na odbiór walorów krajobrazowych otoczenia. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na krajobraz będzie miało charakter krótkotrwały i będzie związane wyłącznie z etapem realizacji przedsięwzięcia.  
Teren przedsięwzięcia położony jest poza: obszarami zagrożenia powodzią, obszarami górskimi lub leśnymi, obszarami wybrzeży, obszarami uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, obszarami przylegającymi do jezior, obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi oraz ujściami rzek. Z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w centrum dużego miasta oraz sam charakter przedsięwzięcia (rurociąg kanalizacji sanitarnej, usytuowany w gruncie), teren realizacji inwestycji jest terenem przekształconym, zurbanizowanym oraz usytuowany poza zasięgiem ww. wskazanych obszarów, wobec czego nie wystąpi ryzyko ich naruszenia ani pogorszenia ich stanu.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). 

Teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) kod: RW6000121999 – Odra od Bukowej do ujścia.

Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona część wód, charakteryzująca się złym stanem ogólnym 
z uwagi na zły potencjał ekologiczny i poniżej dobrego stan chemiczny. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Teren objęty wnioskiem znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) kod: GW60003. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. 
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji i realizacji nie wpłynie na potencjał ekologiczny JCWP w rozbiciu na poszczególne jego elementy oraz na jej stan chemiczny, jak również nie wpłynie na stan chemiczny i ilościowy JCWPd. Przedmiotowa inwestycja zarówno w fazie budowy, eksploatacji nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania.
Realizacja i eksploatacja inwestycji nie wpłyną na ww. JCWP i JCWPd. 
Planowana inwestycja położona jest: 

- poza strefami ochronnymi ujęć wód, 

- poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Realizacja inwestycji będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji akustycznej. Emisje te, będą związane z eksploatacją urządzeń i maszyn wykorzystywanych podczas budowy, terenów składowych oraz prowadzenia robót ziemnych, transportu i składowania kruszyw wykorzystywanych w czasie prowadzonych prac. W celu ograniczenia hałasu pochodzącego z placu budowy został w niniejszej decyzji nałożony warunek, aby prace szczególnie uciążliwe pod względem akustycznym prowadzić jedynie w porze dziennej, ograniczając ich wykonywanie w godzinach wieczornych. Podmiot w KIP zobowiązał się zastosować szereg działań mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie przed nadmiernym hałasem, w tym:
· prawidłową eksploatację i regularną konserwację urządzeń i maszyn,

· nieprzeciążanie oraz nieużytkownie na wysokich obrotach silników urządzeń i maszyn,

· przykrywanie kruszyw transportowanych i składowanych a także regularne ich zraszanie, aby uniknąć pylenia wtórnego,

· zastosowanie elementów amortyzujących np. elastycznych podkładek,

· stosowanie obudów części lub całości maszyn z osłonami akustycznymi.

Większość zmian na placu budowy ma charakter przejściowy i po zakończeniu prac zostaną one usunięte. Teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.
Etap eksploatacji nie będzie generował emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
do środowiska. 
Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowodują emisji ponadnormatywnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego, ponieważ podziemny rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej nie stanowi źródła emisji pól elektromagnetycznych.
Przedmiotowa inwestycja z uwagi na zakres prac oraz relatywnie niewielką skalę nie spowoduje negatywnych zmian klimatu lub ich nasilenia i w takim zakresie nie wystąpi konieczność odejmowania działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.
Z uwagi na znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczpospolitej Polskiej (w odległości 10 km od granicy Państwa), nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.
Mając na uwadze skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione w przedmiotowej decyzji rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko, uwzględniające opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w ocenie organu zarówno realizacja jak i późniejsze funkcjonowanie rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, w tym również na zdrowie i życie ludzi.
Informacje podane w KIP przedstawiły w sposób wystarczający i jednoznaczny dane o stopniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze, gruntowo - wodne, klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne. Określona została również skala tych oddziaływań oraz sposoby ich ograniczenia. Z analizy zebranego materiału w tym KIP wynika, iż zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny. Nie wystąpią również zagrożenia związane 
z negatywnym oddziaływaniem na obiekty i obszary prawnie chronione.
Organ nie nakładając obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Przepompowni Ścieków Komunalnych Górny Brzeg do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 
w Szczecinie”, uwzględnił w całości stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz w części Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie. W celu zabezpieczenia środowiska, organ nałożył warunki dotyczące realizacji przedsięwzięcia.   
Przedstawione na etapie postępowania analizy jak i cały materiał dowodowy nie wskazał na konieczność rozszerzenia kręgu stron postępowania, wobec powyższego, aby dochować zasady informowania stron postępowania, organ na podstawie art. 10 kpa, 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś obwieszczeniem z dnia 23.06.2026 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.20.2026.MR.12, zawiadomił strony 
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji. 
W terminie określonym ustawowo nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
Mając powyższe na uwadze, organ stwierdził jak w rozstrzygnięciu.
Za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uiszczono opłatę skarbową w wysokości 
205 zł w dniu 27.05.2026 r.
Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a tej samej ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić 
w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, 
co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Załącznik:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670).
Podpisano elektronicznie

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Anetta Kieszkowska

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska
Otrzymują:
1. Strony postępowania,

2. Prezydent Miasta Szczecin - a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Juliusza Słowackiego 2, 71 - 434 Szczecin,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie, ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin.
